
Edelstahl-Isolierbecher 500 ml – Gebrauchsanweisung
Modell: KW-1001　｜　Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.
▍Produktdaten
	Fassungsvermögen
	500 ml

	Material
	Innenbehälter: Edelstahl 304; Deckel: PP; Dichtungsring: lebensmittelechtes Silikon

	Isolierleistung
	Die Wassertemperatur beträgt nach 6 Stunden mindestens 60 °C (bei eingefülltem Wasser mit 95 °C, einer Raumtemperatur von 20 °C und fest verschlossenem Deckel).

	Geeignete Getränke
	Heißes Wasser, Tee, Kaffee sowie Getränke mit Raumtemperatur oder Kaltgetränke


▍Gebrauch
Reinigen Sie Becher, Deckel und Dichtungsring vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
Gießen Sie vor dem Einfüllen heißer Getränke etwas heißes Wasser ein, um den Becher 1 Minute vorzuwärmen. Gießen Sie das Wasser anschließend aus – so bleibt der Inhalt länger warm.
Schrauben Sie den Deckel im Uhrzeigersinn fest, bis der Dichtungsring vollständig am Becherrand anliegt. Vergewissern Sie sich vor dem Transport in geneigter Position, dass der Deckel fest verschlossen ist.
▍Reinigung und Pflege
Nicht in die Spülmaschine geben und nicht mit einem Drahtschwamm reinigen, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen kann.
Der Dichtungsring kann zum Reinigen herausgenommen werden. Lassen Sie ihn vollständig trocknen und setzen Sie ihn anschließend in der ursprünglichen Ausrichtung wieder ein. Falsches Einsetzen kann zu Undichtigkeiten führen.
▍Sicherheitshinweise
	Warnung: Nicht in der Mikrowelle erhitzen. Keine kohlensäurehaltigen Getränke, kein Trockeneis und keine leicht verderblichen Getränke wie Milch über längere Zeit darin aufbewahren. Achten Sie beim Einfüllen heißer Getränke auf Verbrühungsgefahr. Kinder dürfen den Becher nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.


Beispieldatei · Fiktives Produkt, nur zur Demonstration der Dokumentübersetzung




