不锈钢真空保温杯 500 ml 使用说明
型号：KW-1001　｜　请在首次使用前阅读本说明，并妥善保存。
▍产品参数
	容量
	500 毫升

	材质
	内胆：304 不锈钢；杯盖：PP；密封圈：食品级硅胶

	保温性能
	6 小时后水温不低于 60 ℃（注入 95 ℃ 热水，室温 20 ℃，盖紧杯盖）

	适用饮品
	热水、茶、咖啡、常温或冷饮


▍使用方法
首次使用前，用温水和中性清洁剂清洗杯身、杯盖和密封圈。
装热饮前，先倒入少量热水预热 1 分钟，再倒掉，保温效果更好。
顺时针拧紧杯盖，直到密封圈完全贴合杯口；倾斜携带前请确认杯盖已拧紧。
▍清洁与保养
请勿放入洗碗机，也不要用钢丝球擦洗，以免损坏表面涂层。
密封圈可以取下清洗，完全晾干后按原方向装回；装反会导致漏水。
▍安全警示
	警告：不可放入微波炉加热。请勿装入碳酸饮料、干冰或牛奶等易变质饮品长时间存放。装入热饮时注意防止烫伤，儿童须在成人看护下使用。


示例文件 · 虚构产品，仅用于演示文档翻译效果




